2026年北京市昌平区智能农机装备作业补贴工作实施方案
（征求意见稿）

2026年，昌平区严格贯彻落实《2026年北京市智能农机装备作业补贴工作实施指南》要求，保质保量完成市级下达的1.1484万亩次作业面积、56.74万元补贴资金落实任务。聚焦区域种植生产特点，重点推广卫星平地机、高质量播种机及蔬菜起垄、播种、移栽等专用智能农机装备，扩大智能农机规模化应用覆盖面，有效提升小麦、玉米高质量播种水平，推进设施蔬菜、露地蔬菜机械化规范化作业。同步提升农机社会化服务质效，精准做好农机作业供需对接与全程服务保障。依托北京市农业农村综合管理系统、京机慧平台，建立健全农机作业全流程监测评价机制，高标准打造1个设施蔬菜机械化智能化示范点，以点带面推动全区农业农机智能化水平整体提升。特制定本实施方案。
一、补贴对象
在昌平区从事农机作业服务的生产经营主体（以下简称作业主体），作业主体的农机装备应为自有且满足市级要求（见附件1），拖拉机和玉米收获机已完成注册登记，且安全技术检验合格。


二、补贴范围和标准
	补贴
类别
	适用范围/种植要求
	作业环节
	适用作物
	补贴标准（元/亩）
	补贴特殊要求

	主要粮食作物
	全区粮食种植地块
	卫星平地
	小麦、玉米

	100
	需与高质量小麦或玉米播种作业配套完成，单独作业不予补贴；2026年同一地块只补贴1次

	
	
	高质量播种
	
	35
	根据合格的实际作业面积给予补贴。

	
	
	山区玉米机收
	玉米
	80
	

	设施
蔬菜
	设施总面积≥30亩
	起垄
	番茄、黄瓜、茄子、辣椒、甜椒
	45
	根据合格的实际作业面积给予补贴。

	
	
	移栽
	
	150
	

	
	
	播种
	油菜、菠菜
	28
	

	露地
蔬菜
	单品种单茬口连片种植规模≥20亩
	卫星平地
	生菜、西蓝花、菠菜、胡萝卜、洋葱
	100
	2026年作业同一地块只补贴1次；根据合格的实际作业面积给予补贴。

	
	
	起垄覆膜铺管一体作业
	生菜、西蓝花、洋葱
	30
	覆膜作业可根据种植需求选择，根据合格的实际作业面积给予补贴。

	
	
	起垄铺管播种一体作业
	胡萝卜
	28
	根据合格的实际作业面积给予补贴。

	
	
	播种
	菠菜
	20
	

	
	
	移栽
	生菜、西蓝花
	150
	


三、实施流程
（1） 明确作业计划
各镇街农机管理部门要对本辖区符合上述补贴范围的作业补贴需求提前进行调查摸底，并报区农业服务中心。区农业服务中心对接市级任务，将作业指标与资金额度进行分解，市级资金额度用完为止。
（二）确定作业主体
1.组织自主申报。各镇街对照区级工作方案，以及智能农机装备、作业监测终端配置等相关要求，组织辖区内符合条件的经营主体自主申报，依托“京机慧”平台，同步提交作业资质证明（营业执照、法人身份证）、农机具基础信息、农机具权属佐证（购机发票）等全套申报材料。
2.终端与机具绑定。主要粮食作物和露地蔬菜开展补贴环节作业时监测终端与农机实行一对一绑定，严禁跨机具调换使用。终端故障时，由作业主体申请更新终端信息、区农业服务中心提交《监测终端信息更新表》（见附件2）、市农业农村局在综合管理系统信息更新。
3.成立区级审核小组，严格审核把关。由区农业服务中心牵头组织，具体由设施农业科、区农业机械化技术推广站按照要求联合开展作业主体审核。全年至少组织2次集中审核，审核小组采取线上核验与现场核查相结合方式，重点核验申报主体提交资料真实完整性、在用农机具实际配备达标情况，据实出具书面审核意见并留档备查。经审核小组核验合格的申报主体，在市级综合管理系统内完成信息确认后正式确定为我区农机作业补贴实施主体。
（三）作业数据采集
主要粮食作物、露地蔬菜作业由监测终端自动采集；设施蔬菜要求作业主体3个工作日内在京机慧上传现场采集的作业机具图片、不少于30秒连贯作业视频及大棚二维码等资料，全程执行市级标准。
（四）组织审核验收
区农业服务中心牵头组织区级审核小组以及作业所在地镇街农机管理部门进行现场核验，至少2人同行。主要粮食作物作业数据由综合管理系统采集数据自动完成审核验收；设施蔬菜作业数据根据生产记录等信息，在可辨别种植作物后的10个工作日内现场核验，核销过道、耳房等未作业面积后，现场填写《设施农业作业补贴信息核验表》（见附件3）5个工作日内上传系统。露地蔬菜作业数据根据生产记录等信息在可辨别种植作物后10个工作日内现场核验，填写《露地蔬菜种植作物核验表》上传系统（见附件4）。终端故障时，由作业主体24小时内上报区农业服务中心设施农业科，5个工作日内现场核验，并填写《异常情形作业补贴现场核验表》（见附件5）上传系统。
（五）公示公开
每年分2批次开展公示，各相关镇同步公示，公示时间不少于5个工作日。
（六）资金兑付
公示无异议后，由区农业服务中心会同区财政局完成作业补贴资金兑付，严格按照市级下达资金及年度总额执行，优先使用结余结转资金，2026年12月底前兑付到位。
（七）总结报送
2026年12月25日前，将年度工作总结报送市农业农村局。

本方案自2026年1月1日起施行，有效期至2026年12 月31日。保障措施参照市级方案执行，如市级政策调整，按照最新规定执行。本方案由北京市昌平区农业服务中心负责解释。
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2.监测终端信息更新表
3.设施农业作业补贴信息核验表
4.露地蔬菜种植作物核验表
5.异常情形作业补贴现场核验表
6.作业补贴实施流程图


北京市昌平区农业服务中心
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附件1

智能农机装备及监测终端相关要求

一、主要粮食作物
（一）卫星平地
1.机具要求：集成应用卫星控制方式平地机和北斗卫星平地系统。
2.作业要求：北斗卫星平地系统设置整平模式为水平或坡面，作业误差不高于3厘米；动态采集作业轨迹、作业高程、基准高程等数据，实时传输至北京市农业农村综合管理系统。
（二）高质量小麦播种
1.机具要求。播种机配置驱动耙和播前播后双镇压机构，采用单体独立仿形结构。配套动力机械需安装北斗导航辅助驾驶系统和农机作业北斗监测终端。
2.作业要求。下种量和目标下种量差异较小，不重播、不漏播。播深一致性较好，缺苗、断条情况较少。实时监测传输作业面积和作业轨迹等数据，采取辅助驾驶模式。
（三）高质量玉米播种
1.机具要求。播种机配置指夹式或气力式精量排种器、独立无级或多级镇压机构，采用单体独立仿形结构。配套动力机械需安装北斗导航辅助驾驶系统和农机作业北斗监测终端。
2.作业要求。播种深度、粒距均匀一致；下肥均匀度较好；不重播、不漏播，镇压效果好，确保种子与土壤紧密结合。实时监测传输作业面积和作业轨迹等数据，采取辅助驾驶模式。
（四）山区玉米机收
1.机具要求。应用完成注册登记且安全技术检验合格的自走式玉米收获机，安装农机作业北斗监测终端。
2.作业要求。确保机具运输和操作安全，北斗监测终端需实时监测传输作业面积、作业轨迹等关键数据。
二、设施蔬菜
（一）番茄、黄瓜、茄子、辣椒、甜椒起垄
1.机具要求。应用起垄机完成机械化作业。
2.作业要求。垄宽达到种植品种农艺要求，垄高与播种机、移栽机适配，垄形平整，表面土壤细化度高且上实下松，垄沟回土和浮土少。可根据种植品种需要完成起垄、覆膜、铺滴灌带（管）、施肥等复式作业，铺滴灌带（管）、铺膜一体化作业时，位置准确，铺设整齐，无明显折叠。
（二）菠菜、油菜播种
1.机具要求。应用动力驱动的气力式、绳播式、窝眼式等蔬菜播种机。
2.作业要求。主要针对设施叶菜种植，综合考虑农艺要求、种子规格，一次完成开种沟、播种、覆土等作业，播深准确。
（三）番茄、黄瓜、茄子、辣椒、甜椒移栽
1.机具要求。应用全自动或半自动移栽机。
2.作业要求。主要针对设施果菜种植，综合考虑农艺要求、秧苗条件，栽植效果好，重栽、漏栽较少。
三、露地蔬菜方面
（一）卫星平地
1.机具要求：集成应用卫星控制方式平地机和北斗卫星平地系统。
2.作业要求：北斗卫星平地系统设置整平模式为水平或坡面，作业误差不高于3厘米；动态采集作业轨迹、作业高程、基准高程等数据，实时传输至北京市农业农村综合管理系统。
（二）生菜、西蓝花、洋葱起垄覆膜铺管一体作业
1.机具要求。应用起垄覆膜铺管一体机完成机械化作业。配套拖拉机需安装北斗导航辅助驾驶系统和农机作业北斗监测终端。
2.作业要求。起垄质量需达到垄宽、垄高与移栽机适配，垄形平整，表面土壤细化度高且上实下松，垄沟回土和浮土少，一次性完成起垄、覆膜、铺滴灌带（管）等复式作业，位置准确，铺设整齐，无明显折叠。实时监测传输作业面积和作业轨迹等关键数据，采取辅助驾驶模式。
（三）胡萝卜起垄铺管播种一体作业
1.机具要求。应用起垄铺管播种一体化作业机具。配套拖拉机需安装北斗导航辅助驾驶系统和农机作业北斗监测终端。
2.作业要求。起垄质量需与胡萝卜播种、生长农艺适配，垄形平整，表面土壤细化度高且上实下松，垄沟回土和浮土少，一次性完成起垄、铺滴灌带（管）和播种等复式作业，位置准确，铺设整齐，无明显折叠，播深准确，重播、漏播情况较少。实时监测传输作业面积和作业轨迹等关键数据，采取辅助驾驶模式。
（四）菠菜播种
1.机具要求。应用自走式或悬挂式播种机。应用自走式播种机时，需安装农机作业北斗监测终端；应用悬挂式播种机时，配套动力机械安装农机作业北斗监测终端和北斗导航辅助驾驶系统。
2.作业要求。综合考虑农艺要求、种子质量，采用气力式、绳播式、窝眼式等播种机开展作业，可一次完成播种、覆土、镇压作业。播深准确，重播、漏播情况较少。实时监测传输作业面积和作业轨迹等关键数据，采取辅助驾驶模式。
（五）生菜、西蓝花移栽
1.机具要求。应用自走式、牵引式或悬挂式移栽机。应用自走式移栽机时，需安装农机作业北斗监测终端；应用牵引式或悬挂式移栽机时，配套动力机械安装农机作业北斗监测终端和北斗导航辅助驾驶系统。
2.作业要求。综合考虑农艺要求、秧苗条件，选择全自动或半自动移栽机进行作业，栽植效果好，重栽、漏栽较少，栽植深度、行株距准确性强。实时监测传输作业面积和作业轨迹等关键数据，采取辅助驾驶模式。


1

附件2

监测终端信息更新表
	序号
	区
	作业主体名称
	原监测终端
设备编号
	对应机具品牌型号和出厂编号
	新监测终端
设备编号
	更换
时间
	服务商名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	区级农业农村部门审核意见：
（加盖公章）
                                                                                   ___年___月___日



附件3

设施农业作业补贴信息核验表
	作业主体名称
	
	设施园区名称
	

	种植作物
	
	作业环节及作业时间
	

	作业机具品牌
型号核验
	

	棚体编号
（第一类）
	
	对应棚内面积
	
	核销面积
	

	棚体编号
（第二类）
	
	对应棚内面积
	
	核销面积
	

	棚体编号
（第三类）
	
	对应棚内面积
	
	核销面积
	

	总有效作业面积
	

	作业主体签字：


___年___月___日
	种植主体签字：


___年___月___日
	核验人员签字：


___年___月___日

	区级农业农村部门审核意见：

（加盖公章）
___年___月___日




附件4

露地蔬菜种植作物核验表
	作业主体名称
	
	地块位置
	

	种植作物
	
	种植规模
	

	作业环节及作业时间
	
	补贴面积
	

	作业主体签字：


___年___月___日
	种植主体签字：


___年___月___日
	核验人员签字：


___年___月___日

	区级农业农村部门审核意见：

（加盖公章）
___年___月___日





附件5
异常情形作业补贴现场核验表
	作业主体名称
	
	作业地块
	

	作业日期
	
	作业环节核验
	

	作业面积核验
	

	作业机具
品牌型号核验
	
	监测终端
型号编码核验
	

	异常原因核验
	

	作业主体签字：


___年___月___日
	种植主体签字：


___年___月___日
	核验人员签字：


___年___月___日

	区级农业农村部门审核意见：

（加盖公章）
___年___月___日
                        




附件6

作业补贴实施流程图
[image: 作业补贴20260127]
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