关于对《平谷区马昌营公共交通枢纽项目配套道路工程项目建议书（代可行性研究报告）》的起草说明
一、起草背景

《北京城市总体规划（2016年-2035年）》中明确提出，“坚持公共交通优先与需求管理并重，提高交通运行效率和服务水平”，提供便捷可靠的公共交通。随着22号线（平谷线）的建设和运营，马昌营轨道微中心客流规模将大幅增长，原有片区路网承载力不足、微循环不畅的问题将凸显，无法适配轨道枢纽的集散需求。

东环路、支一路作为枢纽专属配套道路工程，聚焦枢纽对外交通联通、片区路网完善、公共交通接驳配套，通过新建市政道路打通枢纽集散通道、优化区域路网结构，为公交换乘、客流疏导、片区通行提供基础支撑，有效补齐公共交通配套短板，助力提升区域公共交通整体服务水平，完全符合《北京城市总体规划（2016年-2035年）》关于公共交通配套、综合交通体系建设的相关要求。

《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》提出，持续优化地面公交线网和场站布局，完善城市路网层级结构，推动构建综合、绿色、安全、智能的立体化、现代化城市交通系统。全面实施公交线网规划，构建“3+1”线网层级体系，打造“八横、六纵、三环、十放射”的网络结构，减少长距离、长时间运行线路，加密微循环线路。

本项目配套道路工程的实施，并非单一的道路交通设施建设，而是结合道路新建同步开展片区地下市政管线系统性规划、统筹布设与提档升级的综合性基础设施工程。项目以东环路、支一路、顺平路、迎祥路道路作为管线敷设主要载体，结合片区用地规划、地块功能布局及远期发展需求，统筹确定给水、排水、再生水、电力、通信、燃气等各类市政管线的敷设路由、竖向标高与平面间距，科学优化管线走向，理顺管网衔接关系，改善区域现状管线布局零散、路由紊乱、管线交叉干扰、衔接不通畅等问题。依托道路空间实现管线集中规整布设，进一步提升片区市政管网互联互通水平，搭建布局规范、路径合理、衔接顺畅、运维便捷的一体化地下管线体系，补齐片区市政配套短板，实现市政服务全域落地、配套功能全覆盖。同时，标准化、规范化的管线布设模式，可逐步化解原有管线无序布设引发的渗漏、破损、外力损毁等问题，减少管网运行安全隐患，保障城市基础设施平稳运行。工程采用道路与管线同步规划、同步设计、同步建设的模式，既可保障马昌营公共交通枢纽顺利投用，也能为周边地块开发建设、区域城市更新以及长远发展提供稳定、可靠、完善的市政管网支撑，项目实施具备充分的现实依据与工程必要性。
二、起草过程

《项目建议书》在起草过程中，系统学习了国家和市级政策文件、规范依据、借鉴了相关先进经验，明确了项目选址与要素保障、项目建设方案，确保《项目建议书》编制的科学性和可行性。

三、主要内容
平谷区马昌营公共交通枢纽工程项目，位于平谷区马昌营镇、峪口镇、大兴庄镇三镇交界处。项目四至范围：本项目设计范围共包含4条道路，东环路、支一路、顺平路及迎祥路。其中东环路及支一路为枢纽地块配套道路，顺平路及迎祥路为东环路及支一路市政管线排除下游及引源。
建设内容及规模：东环路（顺平路～支一路）规划为城市次干路，南起顺平路，北至支一路，实施长度约323.063米，红线宽30米, 设计速度40km/h，建设内容包含道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及市政专业管线工程（雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、电力工程）。支一路（密三路～东环路）规划为城市支路，西起密三路，东至东环路，实施长度约211.331米，红线宽25米, 设计速度30km/h，建设内容包含道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及市政专业管线工程（雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、电力工程）。顺平路（密三路～马昌营石河）规划为一级公路，红线宽60米，已实现规划，建设内容包含市政专业管线工程（雨水工程、污水工程、电力工程）。迎祥路（规划一街～顺平路）规划为城市支路，红线宽20米，已实现规划，建设内容包含市政专业管线工程（电力工程）。本项目施工周期预计为12个月。
本项目估算总投资6950.60万元（不含征地费），其中工程费用5504.88万元、工程建设其它费1083.33万元、预备费329.41万元、拆改移保护工程32.98万元。

另外征地费用金额为1155万元。本项目建设资金拟申请平谷区财政资金解决。
