附件2

施工现场扬尘治理专项检查（验收）表

**检查单位： 检查日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 工程地址 |  | | | |
| 建设单位 | |  | | | 监理单位 |  | | | |
| 施工单位 | |  | | | 施工部位 |  | | | |
| 检查 |  | | | | | | | | 得分 |
| 管理  行为  检查 | 1.制定施工现场扬尘治理工作方案。（5分） | | | | | | | |  |
| 2.建立扬尘治理机构，明确责任部门和人员。（5分） | | | | | | | |  |
| 3.制定应急预案，大风、空气重污染等极端恶劣天气期间严格按照预警要求落实应急措施。空气重污染预警标识牌按规定对外公示。（5分） | | | | | | | |  |
| 4.工程建筑垃圾消纳手续是否齐全。（5分） | | | | | | | |  |
| 5.进门查证出门查车记录及车辆冲洗记录是否建立台账。（5分） | | | | | | | |  |
| 现场  实体  检查 | 6.施工现场实现工地周边围档、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。（15分） | | | | | | | |  |
| 7.工程出口两侧各100米路面实现“三包”（包干净、包秩序、包美化）,施工现场及时洒水降尘。（15分） | | | | | | | |  |
| 8.施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆。（15分） | | | | | | | |  |
| 9.施工现场按要求设置封闭式垃圾站，垃圾分类存放并及时清运。（15分） | | | | | | | |  |
| 10.施工现场按要求安装、使用和管理远程视频监控。（15分） | | | | | | | |  |
| 检查得分（实得分/应得分\*100） | | | | | | | | |  |
| 检查  结果： | 达标（ ） 不达标（ ） | | | | | | | |  |
| 检查人签字 |  | | 受检单位签字 | 建设单位：  施工单位：  监理单位： | | | 联系电话 | 建设单位：  施工单位：  监理单位： | |

**注：1.检查中， 检查单位应认真如实填写、客观合理评分。2.应得分=参与评分子项满分之和；实得分=参与评分子项实得分数之和。3.根据施工现场实际，不涉及的检查内容不作为参与评分子项。4.达标标准：检查得分达到85分（含）以上，且每个参与评分子项得分不得低于该项总分的50%。5.该表内容也可结合到日常检查表内。**