附件1

施工工地扬尘治理工作承诺书

为切实履行建设工程扬尘治理责任，提升文明施工水平，严格落实施工扬尘治理“六个百分百”工作要求，即：物料堆放百分之百覆盖、土方开挖百分之百湿法作业、围挡百分之百连续设置、临时道路百分之百硬化、进出车辆百分之百冲洗车轮、渣土车辆百分之百密闭运输，我单位（施工单位名称）郑重承诺如下：

一、施工管理规范

1.严格实行全密闭施工，对土方、拆除等易扬尘工序采取湿法作业，并落实降尘防尘措施。

2.安装远程视频监控系统，实时监测工地扬尘及车辆进出，确保设备正常运行。

3.制定专项扬尘治理方案，设立内部管理机构，明确责任部门及人员，确保责任到岗到人。

二、现场设施保障

1.施工现场设置全封闭硬质围挡（高度≥2.5米，底部无缝、外部整洁），外脚手架采用密目网或钢板网封闭。

2.主要道路及材料堆放区全面硬化，非作业面裸露地面、土堆及易扬尘物料按要求覆盖或密闭。

3.安装高效洗轮设施，确保出工地车辆清洁，禁止未密闭或带泥车辆驶出，并建立冲洗台账。

三、运输与垃圾管理

1.使用合规运输车辆，建筑垃圾消纳手续齐全，运输过程密闭，进出工地执行“进门查证、出门查车”制度。

2.设置封闭式垃圾站，分类存放建筑垃圾，采用密闭式垃圾道或容器吊运，及时清运并建立台账。

四、应急与环保措施

1.制定大风及空气重污染应急预案，按要求公示预警等级，极端天气落实停工、覆盖等应急措施。

2.推广绿色施工，优先使用预拌混凝土及砂浆，减少建筑垃圾产生。

五、人员教育与信息公开

1.将扬尘防治纳入三级安全教育培训，确保一线人员熟知防治要求。

2.在施工现场出入口公示扬尘治理方案、责任单位及监督电话，主动接受社会监督。

我单位将严格遵守上述承诺，若因管理不善导致扬尘污染问题，自愿承担相应责任并立即整改。

 承诺单位（盖章）：

 负责人签字：

 日期： 年 月 日