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前  言
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，切实做好地质灾害防治工作，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《北京市石景山区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《石景山分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》等文件，制定本规划。

本《规划》是石景山区“十五五”规划体系的一般专项规划，也是北京市地质灾害防治“十五五”规划体系的重要组成部分，是规范全区地质灾害防治工作的纲领性文件。

本规划对象为石景山区辖区内的自然因素或者人为活动引发的危害人民生命财产安全的崩塌、滑坡、泥石流等与地质作用有关的灾害。规划基准期为2025年12月，规划期为2026年至2030年。

一、现状与形势

（一）经济社会发展概况

石景山区辖八宝山、老山、八角、古城、苹果园、金顶街、广宁、五里坨和鲁谷共9个街道，共有153个社区。总面积84.38平方千米，年末全区常住人口56.0万。

2025年（“十四五”收官之年），石景山区经济运行稳中有进，高质量发展成效显著。全年实现地区生产总值1379.4亿元，比“十三五”期末增长61.2%；人均地区生产总值达24.6万元；区级一般公共预算收入完成91.1亿元，同比增长38.7%。
（二）地质灾害概况

石景山区地势整体北高南低，北部低山丘陵区约占全区的23%，海拔100至800米，山势陡峭、沟谷发育；南部、东部永定河冲积平原约占全区的77%，海拔50-100米，地形平缓开阔。

境内低山丘陵区，尤其是浅山区斜坡地带，为地质灾害多发区域。地质灾害主要是崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害，规模以小型为主，短时强降雨及人类不规范工程活动是引发地质灾害的主要原因。

截至2026年7月，石景山区台账地质灾害隐患90处，涉及4个街道10个社区，威胁236户499人，其中五里坨街道48处，金顶街街道21处，广宁街道7处，苹果园街道14处。按类型划分，崩塌84处、滑坡4处、泥石流2处；按威胁对象划分，威胁居民点24处、道路47处、景区5处、其它14处。
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图1 石景山地灾隐患点分布
目前72处地灾隐患点已实施治理工程，其中居民点23处，道路32处，景区5处，其它12处；剩余18处未治理。
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图2 石景山地灾隐患点防治情况
（三）“十四五”防治成效

“十四五”期间，在区委、区政府的正确领导下，在市规自委、市应急管理局的指导下，各级党委、政府高度重视，有关部门密切配合，广大基层干部群众共同努力，基本完成了我区地质灾害防治“十四五”规划确定的主要目标任务，成功应对2021年超长汛期、2023·7 和 2025·7 极端强降雨引发的地质灾害险情，实现地质灾害零伤亡。

1、地质灾害防治体系不断完善
在区防汛指挥部统一领导下，成立了地质灾害防汛专项分指挥部。落实政府主体责任和部门责任，分工协作细化落实街道、社区、景区、企业等相关责任人监测预警与防灾避险责任制度，加强地质灾害防治规章制度建设。

2、地质灾害防御机制不断优化

响应机制不断完善，信息报送时效性、准确性大幅提升。严格执行《北京市突发地质灾害应急预案》《北京市防汛应急预案》《北京市石景山区防汛应急预案》，妥善处置50多处地质灾害隐患。

3、地质灾害调查评价细分深化
严格落实地质灾害“三查”工作机制，对年度新增地质灾害隐患实时入库。相继完成了辖区内山区道路沿线崩塌、滑坡隐患精细调查，地质灾害风险普查，地质灾害隐患调查勘查等工作。与以往相比，地质灾害调查评价精度大幅提高，针对性更强，为地质灾害防治工作奠定基础。
4、地质灾害综合治理成效显著
“十四五”期间对黑石头南沟泥石流、救助站后崩塌隐患、潭峪村袁淑华屋后崩塌等47处地质灾害隐患点实施治理工程，维护模式口东里43号楼北侧崩塌等7处受损工程，应急治理2处崩塌灾害，地质灾害隐患治理总投资约6500万元，治理率达80%，保护险户共计174户、355人，无人员伤亡，成效显著。

	[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]





   黑石头南沟泥石流治理工程     救助站后崩塌隐患治理工程
5、地质灾害监测预警取得实效

在模式口西里52号楼崩塌隐患、上石府东沟泥石流等6处隐患点安装崩塌计、雨量自动监测站、位移变形仪等设备开展专业监测，依托市突发性地质灾害监测预报预警系统工程，开展了地质灾害监测预警工作。市规自委石景山分局与区气象局联合开展了地质灾害气象风险预警预报工作，通过电视、报纸、短信、新媒体等渠道发布地质灾害气象预警预报。
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模式口西里52号楼隐患崩塌计    上石府东沟雨量自动监测站
6、基层地质灾害避险自救能力全面提升

全区共设地质灾害避险场所6处、群测群防员27人，涵盖所有威胁居民点的社区。开展了地质灾害隐患的日常巡查、监测和汛期排查、灾险情上报、协助群众转移避险等工作。市规自委石景山分局组织开展了地质灾害防治宣传、培训。成功避险5起，避免可能造成的人员伤亡8人。

（四）“十四五”存在问题

1、地质灾害防治体系不够完善
当前我区地质灾害防治以隐患点管控为主，很多新增隐患点发生在风险区内，相比隐患点较为成熟的各项防灾制度和措施，对风险区的防范较为薄弱，地质灾害防治工作的系统性、针对性和实效性有待进一步增强。

2、地质灾害综合治理尚未完成

目前我区尚有18处地质灾害隐患未治理，1处受损地质灾害防治工程需要维护。
3、基层地质灾害防御响应存在短板

基层地质灾害防御响应存在短板，具体为五里坨街道潭峪、陈家沟居民临时避险线路较长，双泉寺避险场所标准较低，难以应对极端条件下群众转移、安置等需求。
（五）“十五五”防治形势

1、极端天气带来的不利影响
近年来北京地区汛期降雨明显增多，极端强降雨多发频发，最大降雨量多次打破历史极值。强降雨导致岩土体快速饱水软化，大幅降低山体、边坡、沟谷等区域的稳定性，地质灾害隐患呈现明显上升趋势。此外，暴雨引发的路面积水、损毁，山体滑塌等问题，会阻断隐患点巡查排查通道，阻碍抢险救援队伍、物资的快速调度与输送，增加了防御响应的难度与风险，进一步加剧地质灾害可能造成的生命财产损失风险。
2、地质灾害威胁人员密度大、流动性大

石景山建成区面积达50多平方千米，相较于北京远郊山区，我区浅山建成区交织分布，受地质灾害威胁人口密度更高。浅山区人口密度大、流动人口众多。首钢搬迁后历史遗留问题以及城市快速发展更新建设等导致地质灾害防治难度较大，基层防灾避险面临挑战。

3、地质灾害防治标准偏低
石景山区历史上模式口、首钢住宅区等浅山区大量切坡建房，潭峪、双泉寺、陈家沟和转马台等山区村落基础设施薄弱，以往地质灾害防治工程标准较低，部分工程年久失修、缺乏维护。作为北京传统工业基地，老旧小区量大面广，道路、管网、排水等基础设施缺少相应的地质灾害防治措施，地质灾害防治基础有待提高。

4、地质灾害防治要求不断提高

北京市高度重视地质灾害防治工作，石景山作为首都中心城区，未来经济建设和社会发展对地质灾害防治与生态修复、绿色发展相协调的要求越来越高，群众对地质灾害防治的期望很高，这些都对地质灾害防治工作提出了更高的要求。

5、地质灾害防治信息化水平较低

我区地质灾害监测感知体系数字化程度不足，大多区域仍依赖传统人工巡查，卫星遥感、物联网等先进技术的应用范围有限且深度不足，难以实现对隐患点、风险区的全方位、全天候动态监测。数据资源整合共享机制不健全，各部门、各区域间的监测数据分散存储、标准不一，数据互通互联和协同分析能力薄弱，无法形成高效的综合研判支撑。数据处理、分析建模及灾害趋势预判的自动化、精准化水平不高，制约了地质灾害防治工作的科学化、高效化推进。
二、指导思想、规划原则与目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”理念，全面落实“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，牢固树立并坚决践行底线思维，统筹发展与安全，以地质灾害风险管控为核心，以科技创新和信息化建设为支撑，以体制机制优化为保障，以保障城市公共安全为主线，构建与石景山区经济社会发展相协调的地质灾害防治体系，全面提升地质灾害防治能力的现代化水平，最大限度减少地质灾害造成的损失，为加快建设国家级产业转型发展示范区、绿色低碳的首都西部综合服务区、山水文化融合的生态宜居示范区奠定扎实基础。
（二）规划原则

坚持生命至上，安全第一。以保障人民群众生命财产安全为首要目标，优先处置高风险隐患点，强化响应保障与避险安置，筑牢地质灾害防治底线。
坚持预防为主，强化源头防控。突出地质灾害早期识别和风险评估，加强隐患点动态排查，推动防治关口前移，实现从被动应对向主动防控转变。
坚持分级分类，实施精准防治。根据不同区域地质灾害发育特征和风险等级，制定差异化防治策略，重点加强高易发区、人口密集区、重大工程区等区域的防治工作。
坚持科技引领，提升防治效能。充分利用卫星遥感、物联网、大数据、人工智能等现代技术手段，构建“空-天-地”一体化监测预警网络，提高地质灾害预测预警的精准性和时效性。

坚持群测群防，强化社会共治。完善“政府主导、部门协同、公众参与”的群测群防体系，加强基层地灾防治能力建设，提高全社会地质灾害防范意识和自救互救能力。
坚持统筹协调，促进可持续发展。将地质灾害防治与国土空间规划、生态保护修复、重大基础设施建设等有机结合，实现地质灾害防治与经济社会发展的协调统一。
（三）规划目标

到2030年，地质灾害防治体系和防治能力的现代化建设取得重大进展，双控体系建设取得实效，基本建成统筹高效、职责明确、防治结合、广泛参与、与经济社会发展相协调的地质灾害防治体系；全面建成覆盖面广、自动智能、精准高效、专群结合的地质灾害监测预警网络；全面提升地质灾害风险早期识别水平和极端强降雨的防御应对能力；基本完成已查明地质灾害隐患综合治理，推进地质灾害防治工程生态提升；完善基层防御响应设施，提高基层地质灾害防治能力和群众防灾知识普及率。最大限度避免或减轻地质灾害隐患威胁，切实保障人民群众生命财产安全，为经济社会发展提供保障。

石景山区“十五五”时期地质灾害防治规划重点指标表

	序号
	类别
	指标名称（单位）
	2030年
	指标类型

	1
	调查

评价
	1：2000地质灾害精细调查（平方千米）
	21.55
	控制性

	2
	
	街区控规地质灾害危险性评估（个）
	24
	控制性

	3
	
	地质灾害汛期调查（年次）
	5
	控制性

	4
	
	地质灾害风险区动态更新调查（年次）
	5
	控制性

	5
	监测

预警
	监测仪器设备安装（套）
	32
	引导性

	6
	
	监测仪器设备维护（套）
	32
	引导性

	7
	
	地质灾害降雨阈值研究（项）
	1
	控制性

	8
	综合

治理
	现有地灾隐患点工程治理（个）
	18
	控制性

	9
	
	新增隐患点工程治理率（%）
	90
	控制性

	10
	
	地灾防治工程运维评价（项）
	1
	控制性

	11
	
	地灾防治工程生态提升（个）
	10
	引导性

	12
	基层

防灾
	地质灾害避险场所（个）
	9
	控制性

	13
	
	受威胁群众防灾知识普及率（%）
	90
	引导性

	14
	防治

体系
	“隐患点+风险区”双控体系建设（街道）
	4
	引导性


三、地质灾害易发区和重点防治区

（一）地质灾害易发区

1、斜坡易发性分区

结合石景山区孕灾地质条件，采用信息量模型法，将石景山区斜坡划分为地质灾害极高易发区、高易发区、中易发区和低易发区。

极高易发区斜坡32个，面积6.26平方千米，主要分布在金顶街街道西部、广宁街道东部浅山区以及五里坨街道黑石头、上石府、潭峪、双泉寺、陈家沟、胡家岭等区域；高易发区斜坡34个，面积5.51平方千米，主要分布在金顶街街道北部浅山区、金顶山，广宁街道四平山北部，苹果园街道虎头山以及五里坨街道北部克勤峪等区域；中易发区斜坡41个，面积4.37平方千米，主要分布在蟠龙山、福寿岭、卧牛台等区域；低易发区斜坡26个，面积4.37平方千米，分布在其它斜坡区域。
2、泥石流易发性分区
石景山区发育上石府东沟和黑石头南沟2条泥石流隐患沟，均为低易发沟谷。
管理要求：极高、高易发区作为国土空间规划和用途管制的特殊地区，充分考虑建设的限制性和适宜性，引导新建工程尽量避开；中、低易发区应加强城镇单元详细规划、社区规划、工程建设和农村建房的地质灾害危险性评估工作，相关部门和责任主体根据地质灾害评估结论和建议，落实地质灾害防治措施，源头防范地质灾害。

（二）地质灾害重点防治区

以地质灾害风险调查评价成果为依据，结合隐患点分布情况，按24小时累积降雨量划定地质灾害风险区。将极高、高风险区列为重点防治区，中风险区列为次重点防治区，低风险区列为一般防治区。

24小时累积降雨量70毫米工况下：重点防治区面积2.50平方千米。次重点防治区面积17.14平方千米。一般防治区面积64.74平方千米。（附表3）

24小时累积降雨量100毫米工况下：重点防治区面积11.73平方千米。次重点防治区面积8.48平方千米。一般防治区面积64.17平方千米。（附表4）

24小时累积降雨量150毫米工况下：重点防治区面积12.67平方千米。次重点防治区面积7.69平方千米。一般防治区面积64.02平方千米。（附表5）

24小时累积降雨量200毫米工况下：重点防治区面积16.54平方千米。次重点防治区面积5.01平方千米。一般防治区面积62.83平方千米。（附表6）

管理要求：地质灾害风险区的防治应以规划为引领，实行分区分类、差异化管控，规范风险区发展建设，合理布局土地利用方案。重点、次重点防治区作为核心管控单元，强化规划约束，压实属地与部门监管责任，常态化开展隐患、风险区动态排查，布设群专结合的监测站点，完善预警信息传递机制。针对已查明隐患点分类实施工程治理或避险搬迁，严格限制违规切坡建房、盲目开发等行为。健全防御响应预案，储备防御响应物资并定期组织避险演练，强化地质灾害防治宣传培训。一般防治区以群测群防为主，同时应加强科普宣传，定期巡查低风险区的隐患点，发现变化及时上报并调整其风险级别，如有异常及时避让。

四、地质灾害防治任务

（一）开展地质灾害隐患识别和评价

1、重点区域专项高精度调查
在地质灾害易发区，重点、次重点防治区开展地质灾害专项高精度调查，针对极端气象条件，加强隐蔽灾害和极端工况隐患的识别，获取潜在隐患点的基本特征，确定新增隐患点范围、发灾点风险等级，研判发展趋势和风险防控范围，为地质灾害风险管控提供依据。
2、年度地质灾害汛期调查
开展年度地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，掌握地质灾害特征、威胁对象、影响因素及防治措施等变化情况，评估灾害体的稳定性、危害程度及发展变化趋势，落实防治责任和防范措施，动态更新年度地质灾害隐患台账。

3、年度风险区动态更新

开展年度地质灾害风险调查识别，综合汛期调查、监测数据及灾情复盘成果，运用遥感、大数据技术核验隐患点变化，调整地质灾害风险等级划分。同步更新防控责任清单与治理措施，为靶向部署监测、隐患治理及防御响应提供科学依据，提升风险防控精准性。

4、地质灾害综合遥感识别

整合高分辨率光学、合成孔径雷达、红外等多源遥感数据，通过提取地形地貌、地质构造、植被覆盖等孕灾环境信息，结合灾体形变、水体变化等特征，精准识别滑坡、泥石流、崩塌等灾害隐患点，实现灾前隐患筛查、灾中动态监测、灾后损失评估的全链条支撑，为灾害风险预警、防御响应及工程治理提供科学、高效的数据支撑，筑牢地质灾害防控的技术防线。
（二）提升地质灾害监测预警能力

1、扩大地质灾害监测预警覆盖面
在地质灾害隐患风险较大的地区，安装技术成熟、智能化、适应复杂环境的地质灾害监测预警仪器设备，接入市级监测预警平台。实现地质灾害自动化监测预报预警，为地质灾害防御响应工作提供基础保障，提高地质灾害防控能力。

2、完善地质灾害预警信息发布机制
构建“分级靶向”的发布体系，明确灾害预警层级对应的发布对象和要求，根据不同对象人群采用针对性的技术手段，建成“智能研判—靶向发布—精准响应—持续优化” 的预警闭环，提升预警覆盖率、响应时效和群众避险行为正确率。

3、开展地质灾害降雨阈值研究

根据本区孕灾地质条件，通过梳理历史地质灾害事件与降雨量、地下水位、监测数据的关系，依托大数据、人工智能算法，科学确定降雨阈值，提出适合本区的地质灾害—雨强模型并不断优化修正，为地质灾害精准防治提供依据。

（三）完善地质灾害防治管理体系

1、健全地质灾害防治制度

建立健全地质灾害防治管理制度，落实区、街道、社区三级责任体系。衔接上位防治规划，制定本级年度方案。将地质灾害防治纳入国土空间规划，对规划区、工程建设执行地质灾害危险性评估，落实“三同时”制度。加强切坡建房、取土采石等人为活动的过程监管。健全防御响应预案，落实“防灾明白卡”发放，强化部门协同与灾情速报，压实“谁引发、谁治理”责任，筑牢地质灾害防御防线。
2、探索“隐患点+风险区”双控体系

按街道探索开展地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设，建立区、街道、社区、监测员（巡查员）四级管控责任体系。通过地质灾害隐患点和风险区基础信息排查、核查，建立地质灾害隐患点清单，风险区管控清单和转移避险人员清单。制定“隐患点+风险区”双控措施，构建从隐患点管理到“隐患点+风险区”双控的地质灾害管控机制，形成党政主责、属地为主、多方协同的地质灾害防治工作机制。
3、健全地质灾害防御响应机制
健全防御响应指挥机构，完善运行机制，及时修订区、街道、社区三级地质灾害防御响应预案，编制重点、次重点防治区防御响应预案。健全灾前准备、临灾避险、灾后救援、治理的综合防御响应体系。加强数字能力建设和流动人员管理，实现人员精准转移。严格执行汛期值守、信息报送等制度，健全信息共享机制，及时开展调查、会商和处置工作，有效防止险情灾情进一步扩大。

（四）推进地质灾害隐患综合治理

1、地质灾害隐患综合治理
全面落实已查明地灾隐患点综合治理措施，根据轻重缓急原则，逐步实施上石府东沟泥石流隐患等地灾点防治工程，维护赵山小区4号楼西侧崩塌受损工程，及时消除威胁。按照“即查即治”的要求，结合生态修复、异地搬迁、土地整治等政策，尊重群众意愿，加大资金支持力度。针对极端强降雨，科学设计防范措施，提高设防等级和防御工程标准。提升主要景观廊道治理工程设计，实现工程与人居环境、生态景观相融合。强化地质灾害源头管控和治理工程管理维护，及时采取清淤、加固、维修等措施，构建“安全韧性为基、生态景观协同、长效管护赋能”的一体化治理体系，实现“地灾防治、增绿提质”的双重价值。

2、地质灾害防治工程运维评价

对损毁或防治能力明显降低的防治工程开展运维评价，对重点部位开展使用功能检测，综合评价防治工程防灾效能，建立运维机制，为地灾治理工程日常管理、工程维护和地灾隐患点销账提供依据。

（五）提升基层地质灾害综合防治能力

1、完善地质灾害专群结合工作机制
推动专业技术力量与群众参与深度融合，协同发力。完善 “专业队伍包片+基层网格联动”责任体系。专业技术单位提供监测设备、隐患排查、技术培训等支持；社区干部、群测群防员、群众承担日常巡查、隐患上报、预警传递等职责。畅通“群报专判”渠道，确保隐患早发现、早报告、早处置。建立激励保障机制，对优秀群测群防员和积极参与防灾的群众给予补贴奖励，有效夯实基层群防基础。
2、开展避险场所建设

开展地质灾害风险与避险场所需求双评估，科学论证选址，采用“多点布局、就近疏散”原则规划避险场所。开展“高地堡垒、平急两用”等避险场所建设，明确场地规模、避险路线、功能分区、设施配置清单，完善基层避险设施。健全运维和实战保障机制，落实责任制度，明确平灾转换流程。避险结束后及时进行使用效果评估，依据评估结果进行整改提升。

3、加强基层防御响应宣传
立足基层实际构建全方位、常态化宣传体系。聚焦社区、学校、景区等人员密集、流动性大的区域，针对老年群体、儿童、游客等不同对象采用入户走访、张贴海报、科普讲座、应急演练、广播播报、短视频推送等分层分类宣传形式，普及崩塌、滑坡、泥石流的前兆识别、预警信号、避险路线知识，提升群众防灾避险、自救互救技能。动态更新社区“地质灾害风险一张图”，确保群众熟知避险路线。推动形成全民参与、群防群治的基层地质灾害防御响应格局。

（六）提升地质灾害防治科技支撑水平

推广生态护坡、模块化治理等先进技术，采用智能化施工设备，提高工程治理的科学性和耐久性。搭建数字化防治综合管理平台，打通部门数据壁垒，实现隐患排查、监测预警、防御响应等全链条信息化调度。同时强化产学研协同，加强地质灾害防治技术队伍建设，聚焦复杂地质条件下的防治技术攻关，推动科技成果转化应用，全面提升地质灾害防治的科学化、智能化、高效化水平。
五、保障措施

（一）强化组织领导

区人民政府切实履行地质灾害防治属地管理责任，健全组织体系，厘清职责分工，强化统筹协调，研究制定配套政策举措。各相关部门立足职能范畴，认真抓好本行业领域地质灾害防治工作的指导落实，严格执行地质灾害防治相关制度，坚持各司其职、密切协作，凝聚工作合力，确保按期保质完成各项工作任务。

（二）加强资金保障

区政府要筹措落实资金，把地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算，切实提高地质灾害防治工作的资金保障水平和投入效率。区财政局要做好本级地质灾害防治、应急等资金保障；各级有关部门要积极争取中央和市级地质灾害防治专项资金的支持。同时拓宽社会资本渠道，通过政府和社会资本合作模式引入资本，探索地质灾害保险制度。健全资金监管机制，实行专款专用、专项核算。

（三）加强考核评估

地质灾害防汛专项分指挥部要牵头建立工作推进机制，加强形势分析，动态评估规划实施情况，及时协调解决出现的问题。加强地质灾害综合防治工作的考核，结合年度地质灾害防治方案下达年度目标任务，开展年度考核，加强进度通报，落实工作督导评价。

（四）加强宣传教育

区、街道两级行政机关和有关部门要将地质灾害防治法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育，鼓励社会机构参与地质灾害防治科普宣传公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

附表01 石景山区地质灾害隐患基本信息统计表

	街道名称
	社区数
	威胁

户数
	威胁

人数
	隐患

点数
	防治情况
	威胁对象类型
	隐患点灾害类型

	
	
	
	
	
	已治理
	未治理
	居民点
	道路
	景区
	其它
	崩塌
	滑坡
	泥石流

	广宁街道
	1
	54
	132
	7
	4
	3
	1
	3
	0
	3
	7
	0
	0

	金顶街街道
	7
	161
	340
	21
	18
	3
	10
	6
	1
	4
	20
	1
	0

	苹果园街道
	1
	5
	6
	14
	11
	3
	1
	5
	3
	5
	13
	1
	0

	五里坨街道
	1
	16
	21
	48
	39
	9
	12
	33
	1
	2
	44
	2
	2

	合计
	10
	236
	499
	90
	72
	18
	24
	47
	5
	14
	84
	4
	2


注：统计数据截至2026年7月。

附表02 石景山区地质灾害隐患点一览表

	序号
	台账

编号
	街道

名称
	社区
	隐患名称
	隐患类型
	经度
	维度
	规模

等级
	威胁
户数
	威胁

人数
	威胁

对象
	治理

情况
	防治措施建议
	备注

	1
	110107010001
	苹果园街道
	八大处社区
	六处香界寺后院山坡滑坡隐患
	滑坡
	116.1700 
	39.9622 
	小型
	
	
	景区
	已治理
	群测

群防
	

	2
	110107010002
	金顶街街道
	铸造村社区
	石景山区G005K0+735-K0+785滑坡灾害隐患
	滑坡
	116.1460 
	39.9241 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	3
	110107010003
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村口前80米处滑坡隐患点
	滑坡
	116.1510 
	39.9696 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	4
	110107010004
	五里坨街道
	黑石头社区
	陈家沟村北滑坡隐患点
	滑坡
	116.1700 
	39.9725 
	小型
	1
	0
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	5
	110107020003
	金顶街街道
	铸造村社区
	铸造小区西北角崩塌
	崩塌
	116.1480 
	39.9265 
	小型
	30
	84
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	6
	110107020042
	金顶街街道
	铸造村社区
	铸造村83号崩塌隐患点
	崩塌
	116.1480 
	39.9261 
	小型
	
	
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	7
	110107020005
	五里坨街道
	黑石头社区
	潭峪村北公路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1450 
	39.9805 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	8
	110107020006
	广宁街道
	新立街社区
	广宁街道广宁村北山坡24间房崩塌
	崩塌
	116.1350 
	39.9285 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	9
	110107020007
	苹果园街道
	琅山社区
	琅山社区崩塌隐患点
	崩塌
	116.1720 
	39.9306 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	10
	110107020008
	金顶街街道
	模式口村社区
	石门路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1480 
	39.9340 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	11
	110107020011
	金顶街街道
	赵山社区
	金顶街街道赵山小区4号楼西侧崩塌
	崩塌
	116.1580 
	39.9300 
	小型
	12
	28
	居民点
	待维护
	2026年维护
	已建监测点

	12
	110107020012
	金顶街街道
	赵山社区
	金顶街街道赵山小区9号楼东侧崩塌
	崩塌
	116.1570 
	39.9288 
	小型
	4
	7
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	13
	110107020013
	金顶街街道
	模式口东里
	金顶街街道东山坡崩塌
	崩塌
	116.1670 
	39.9301 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	14
	110107020014
	苹果园街道
	琅山社区
	琅山社区金顶山崩塌隐患点
	崩塌
	116.1700 
	39.9277 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	15
	110107020015
	金顶街街道
	模式口西里北区
	金顶街街道石门路西侧张雪飞家崩塌
	崩塌
	116.1430 
	39.9360 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	16
	110107020016
	金顶街街道
	模式口西里中区
	金顶街街道模式口西里47号楼南侧崩塌隐患点
	崩塌
	116.1470 
	39.9294 
	小型
	31
	59
	居民点
	已治理
	群测

群防
	已建监测点

	17
	110107020017
	广宁街道
	新立街社区
	广宁街道新立街红光山崩塌
	崩塌
	116.1400 
	39.9291 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	18
	110107020018
	广宁街道
	新立街社区
	广宁街道北山60间房崩塌
	崩塌
	116.1340 
	39.9278 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	19
	110107020019
	金顶街街道
	模式口东里
	金顶街街道模式口东里43号楼北侧崩塌隐患
	崩塌
	116.1660 
	39.9308 
	小型
	12
	34
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	20
	110107020020
	金顶街街道
	模式口村社区
	龙泉古寺崩塌隐患点
	崩塌
	116.1510 
	39.9396 
	小型
	
	
	景区
	已治理
	群测

群防
	

	21
	110107020022
	苹果园街道
	八大处社区
	白马山庄崩塌隐患点
	崩塌
	116.1780 
	39.9514 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	22
	110107020023
	苹果园街道
	边府社区
	金顶山路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1770 
	39.9462 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	23
	110107020026
	金顶街街道
	模式口村社区
	模式口村中联医院崩塌隐患点
	崩塌
	116.1450 
	39.9370 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	24
	110107020029
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1560 
	39.9709 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	25
	110107020030
	金顶街街道
	模式口西里北区
	模式口西里52号楼崩塌隐患点
	崩塌
	116.1430 
	39.9323 
	小型
	46
	109
	居民点
	已治理
	群测

群防
	已建监测点

	26
	110107020031
	苹果园街道
	八大处社区
	精印谷佛字路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1770 
	39.9584 
	小型
	
	
	景区
	已治理
	群测

群防
	

	27
	110107020032
	苹果园街道
	八大处社区
	三处下方路旁崩塌隐患点
	崩塌
	116.1770 
	39.9575 
	小型
	
	
	景区
	已治理
	群测

群防
	

	28
	110107020033
	广宁街道
	高井路社区
	广宁街道高井26号楼崩塌隐患
	崩塌
	116.1320 
	39.9346 
	小型
	54
	132
	居民点
	已治理
	群测

群防
	已建监测点

	29
	110107020034
	五里坨街道
	红卫路社区
	石景山区W001K3+010-K3+110崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1180 
	39.9852 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	30
	110107020035
	五里坨街道
	红卫路社区
	石景山区W001K3+275-K3+385崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1150 
	39.9850 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	31
	110107020036
	五里坨街道
	黑石头社区
	石景山区W003K2+240-K2+244崩塌隐患
	崩塌
	116.1470 
	39.9816 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	32
	110107020037
	五里坨街道
	黑石头社区
	石景山区W003K2+365-K2+369崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1460 
	39.9826 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	33
	110107020038
	五里坨街道
	黑石头社区
	石景山区W005K4+108-K4+123崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1700 
	39.9757 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	34
	110107020039
	五里坨街道
	西山林场
	石景山区W010K4+590-K4+610崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1680 
	39.9617 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	35
	110107020040
	五里坨街道
	黑石头社区
	南马场水库路崩塌
	崩塌
	116.1650 
	39.9712 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	36
	110107020041
	五里坨街道
	黑石头社区
	五里坨街道陈家沟崩塌隐患点
	崩塌
	116.1710 
	39.9715 
	小型
	2
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	37
	110107020043
	金顶街街道
	模式口西里中区
	金顶街街道模式口西里43号楼西侧崩塌
	崩塌
	116.1450 
	39.9298 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	38
	110107020044
	金顶街街道
	模式口西里中区
	广宁村小学南侧崩塌隐患
	崩塌
	116.1450 
	39.9290 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	39
	110107020045
	金顶街街道
	模式口西里北区
	金顶街街道模式口西里15号楼西侧道路崩塌
	崩塌
	116.1430 
	39.9342 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	40
	110107020046
	金顶街街道
	模式口东里
	模式口东里社区26号楼东北侧危岩崩塌隐患点
	崩塌
	116.1660 
	39.9328 
	小型
	4
	12
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	41
	110107020047
	苹果园街道
	琅山社区
	琅山社区鱼池平房区崩塌隐患点
	崩塌
	116.1670 
	39.9333 
	小型
	5
	6
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	42
	110107020048
	金顶街街道
	西山林场
	西山林场马尾桥检查站北侧崩塌
	崩塌
	116.1480 
	39.9363 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2027年治理
	

	43
	110107020049
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路1号崩塌
	崩塌
	116.1670 
	39.9525 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	44
	110107020050
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路2号崩塌
	崩塌
	116.1670 
	39.9538 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	45
	110107020051
	苹果园街道
	西山林场
	西山林场防火道路3号崩塌
	崩塌
	116.1680 
	39.9560 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	46
	110107020052
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路4号崩塌
	崩塌
	116.1650 
	39.9649 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	47
	110107020053
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路5号崩塌
	崩塌
	116.1700 
	39.9694 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	48
	110107020054
	苹果园街道
	边府社区
	苹果园街道远大站2212号输电线路崩塌
	崩塌
	116.1610 
	39.9396 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	49
	110107020055
	苹果园街道
	边府社区
	金顶山路第二处崩塌隐患点
	崩塌
	116.1760 
	39.9464 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	50
	110107020056
	广宁街道
	西山林场
	石景山区G001K2+870-K2+872崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1320 
	39.9326 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2027年治理
	

	51
	110107020057
	广宁街道
	西山林场
	广宁街道西山林场四平山防火通道1号崩塌隐患
	崩塌
	116.1340 
	39.9317 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2027年治理
	

	52
	110107020058
	广宁街道
	西山林场
	广宁街道西山林场四平山防火通道2号崩塌
	崩塌
	116.1330 
	39.9320 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2027年治理
	

	53
	110107020059
	五里坨街道
	黑石头社区
	上石府沟崩塌隐患点
	崩塌
	116.1490 
	39.9522 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2026年治理
	

	54
	110107020060
	五里坨街道
	西山林场
	石景山区西山林场一片石检查站北东道路崩塌
	崩塌
	116.1750 
	39.9731 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	55
	110107020061
	苹果园街道
	西山林场
	西山林场防火道路6号崩塌
	崩塌
	116.1760 
	39.9688 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	56
	110107020062
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路7号崩塌
	崩塌
	116.1760 
	39.9703 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	57
	110107020063
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路8号崩塌
	崩塌
	116.1760 
	39.9710 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	58
	110107020064
	五里坨街道
	西山林场
	西山林场防火道路9号崩塌
	崩塌
	116.1750 
	39.9726 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	59
	110107020065
	苹果园街道
	西山林场
	西山林场防火道路10号崩塌
	崩塌
	116.1710 
	39.9663 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2028年治理
	

	60
	110107020066
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺水库路99号灯杆附近崩塌隐患点
	崩塌
	116.1590 
	39.9731 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	61
	110107020067
	五里坨街道
	黑石头社区
	五里坨双泉寺村南黑陈路崩塌
	崩塌
	116.1510 
	39.9695 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	62
	110107020068
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村立文良家崩塌隐患
	崩塌
	116.1560 
	39.9716 
	小型
	1
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	63
	110107020069
	五里坨街道
	黑石头社区
	救助站后崩塌隐患
	崩塌
	116.1410 
	39.9621 
	小型
	
	
	其它
	已治理
	群测

群防
	

	64
	110107020070
	五里坨街道
	黑石头社区
	五里坨街道潭峪村23号院崩塌隐患
	崩塌
	116.1410 
	39.9748 
	小型
	1
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	65
	110107020071
	五里坨街道
	黑石头社区
	石景山区潭峪路1号崩塌隐患点
	崩塌
	116.1470 
	39.9822 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	66
	110107020072
	五里坨街道
	黑石头社区
	石景山区潭峪路2号崩塌隐患点
	崩塌
	116.1470 
	39.9836 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	67
	110107020073
	金顶街街道
	模式口西里北区
	模式口西里北区22号楼崩塌隐患点
	崩塌
	116.1430 
	39.9352 
	小型
	20
	51
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	68
	110107020074
	五里坨街道
	红卫路社区
	西山试验林场黑石头分场道路第三处崩塌点
	崩塌
	116.1130 
	39.9845 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	69
	110107020075
	五里坨街道
	红卫路社区
	西山试验林场黑石头分场道路第二处崩塌点
	崩塌
	116.1240 
	39.9866 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	70
	110107020076
	五里坨街道
	红卫路社区
	西山试验林场黑石头分场道路崩塌点
	崩塌
	116.1260 
	39.9867 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	71
	110107020077
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村立文良家对面马路路基垮塌
	崩塌
	116.1570 
	39.9715 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	72
	110107020078
	金顶街街道
	铸造村社区
	铸造小区路崩塌隐患点
	崩塌
	116.1470 
	39.9251 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	73
	110107020079
	五里坨街道
	黑石头社区
	陈家沟陈洪春家北侧崩塌
	崩塌
	116.1660 
	39.9711 
	小型
	2
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	74
	110107020080
	五里坨街道
	黑石头社区
	陈家沟村南道路崩塌隐患点
	崩塌
	117.1700 
	39.9696 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2027年治理
	

	75
	110107020081
	五里坨街道
	西山林场
	石景山区XS015K1+013-K1+043崩塌灾害隐患
	崩塌
	116.1756 
	39.9838 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	76
	110107030004
	五里坨街道
	黑石头社区
	黑石头南沟
	泥石流
	116.1440 
	39.9579 
	小型
	1
	0
	居民点
	已治理
	专业

监测
	已建监测点

	77
	110107030005
	五里坨街道
	黑石头社区
	上石府东沟
	泥石流
	116.1500 
	39.9528 
	中型
	
	
	其它
	未治理
	2026年治理
	已建监测点

	78
	110107020087
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村司家志屋后崩塌
	崩塌
	116.1535 
	39.9717 
	小型
	1
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	79
	110107020092
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村历元昌、杨新华家门口崩塌
	崩塌
	116.1573 
	39.9730 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	80
	110107020088
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村司春燕门前道路崩塌
	崩塌
	116.1518 
	39.9709 
	小型
	
	
	道路
	未治理
	2026年治理
	

	81
	110107020093
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村历元成房后西30米村道崩塌
	崩塌
	116.1574 
	39.9738 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	82
	110107020085
	五里坨街道
	黑石头社区
	双泉寺村历元成家屋后崩塌
	崩塌
	116.1579 
	39.9738 
	小型
	1
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	83
	110107020082
	五里坨街道
	黑石头社区
	潭峪路至慈善寺段距路口100m处崩塌
	崩塌
	116.1384 
	39.9684 
	小型
	
	
	道路
	已治理
	群测

群防
	

	84
	110107020083
	五里坨街道
	黑石头社区
	慈善寺真吃苦处崩塌
	崩塌
	116.1510 
	39.9771 
	小型
	
	
	景区
	已治理
	群测

群防
	

	85
	110107020086
	五里坨街道
	黑石头社区
	潭峪村袁忠家房屋后墙
	崩塌
	116.1474 
	39.9777 
	小型
	3
	0
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	86
	110107020090
	五里坨街道
	黑石头社区
	潭峪村袁二莲家房后崩塌
	崩塌
	116.1461 
	39.9768 
	小型
	1
	4
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	87
	110107020084
	五里坨街道
	黑石头社区
	五里坨街道潭峪村袁淑华屋后崩塌
	崩塌
	116.1487 
	39.9785 
	小型
	1
	2
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	88
	110107020091
	五里坨街道
	黑石头社区
	陈家沟村崔淑贞家院内西侧崩塌
	崩塌
	116.1711 
	39.9724 
	小型
	1
	3
	居民点
	已治理
	群测

群防
	

	89
	110107020089
	苹果园街道
	琅山社区
	金顶山西山坡9号房屋后崩塌
	崩塌
	116.1688 
	39.9273 
	小型
	
	
	其它
	未治理
	群测

群防
	

	90
	110107020094
	金顶街街道
	模式口村社区
	模式口村黄孟玲家屋后崩塌隐患
	崩塌
	116.1485
	39.9393
	小型
	2
	6
	居民点
	未治理
	2026年治理
	


附表03 石景山区地质灾害防治区划表（24小时降雨量70毫米）

	序号
	防治等级
	涉及街道、社区或区域
	面积

（平方千米）
	占比

	1
	重点

防治区
	1.五里坨街道红卫路社区北部、高井社区东部石门路沿线；
2.金顶街街道铸造村社区，模式口村社区西部，模式口西里南区、中区和北区，中联肾病医院一带；

3.广宁街道广宁村、四平山、黑头山、阜石路沿线；

4.苹果园街道虎头山，东下庄社区四平庄。
	2.50
	3%

	2
	次重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区潭峪、双泉寺、陈家沟、上石府，陆军机关营社区，秀府以及西山林场；
2.金顶街街道模式口村社区东部、模式口东里社区、西福村社区和海法寺公园；

3.广宁街道高井路社区、东山社区；

4.苹果园街道琅山社区、福寿岭村和八大处公园。
	17.14
	20%

	3
	一般

防治区
	其它区域
	64.74
	77%


附表04 石景山区地质灾害防治区划表（24小时降雨量100毫米）
	序号
	防治等级
	涉及街道、社区或区域
	面积

（平方千米）
	占比

	1
	重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区潭峪、双泉寺、上石府、黑石头，红卫路社区北部，高井社区东部石门路沿线，隆恩寺社区以及西山林场克勤峪、天泰山，黑陈路沿线；
2.金顶街街道铸造村社区，模式口村社区西部，模式口西里南区、中区和北区，模式口东里社区、西福村社区以及中联肾病医院一带；

3.广宁街道新立街社区，高井路社区西部，东山社区，广宁村以及黑头山、四平山、阜石路沿线；

4.苹果园街道琅山社区、东下庄社区四平庄、八大处公园和虎头山。
	11.73
	14%

	2
	次重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区陈家沟，陆军机关营社区、秀府以及西山林场卧牛台等；
2.金顶街街道模式口村社区东部、海法寺公园；

3.广宁街道高井路社区东部；

4.苹果园街道福寿岭村、四平台、东下庄。
	8.48
	10%

	3
	一般

防治区
	其它区域
	64.17
	76%


附表05 石景山区地质灾害防治区划表（24小时降雨量150毫米）
	序号
	防治等级
	涉及街道、社区或区域
	面积

（平方千米）
	占比

	1
	重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区潭峪、双泉寺、上石府、黑石头，红卫路社区北部，高井社区东部石门路沿线，隆恩寺社区以及西山林场，黑陈路沿线；

2.金顶街街道铸造村社区，模式口村社区西部，模式口西里南区、中区和北区，模式口东里社区、西福村社区以及中联肾病医院一带；

3.广宁街道新立街社区，高井路社区，东山社区以及黑头山、四平山、阜石路沿线；

4.苹果园街道琅山社区、东下庄社区四平庄、八大处公园和虎头山。
	12.67
	15%

	2
	次重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区陈家沟，陆军机关营社区、秀府以及卧牛台等；
2.金顶街街道模式口村社区东部、海法寺公园；

3.苹果园街道福寿岭村、四平台、东下庄。
	7.69
	9%

	3
	一般

防治区
	其它区域
	64.02
	76%


附表06 石景山区地质灾害防治区划表（24小时降雨量200毫米）
	序号
	防治等级
	涉及街道、社区或区域
	面积

（平方千米）
	占比

	1
	重点

防治区
	1.五里坨街道黑石头社区潭峪、双泉寺、陈家沟、上石府、黑石头，红卫路社区北部，高井社区东部石门路沿线，隆恩寺社区以及西山林场，黑陈路、潭峪路沿线；

2.金顶街街道铸造村社区，模式口村社区、模式口西里南区、中区和北区，模式口东里社区和西福村社区以及中联肾病医院、法海寺公园；

3.广宁街道新立街社区，高井路社区，东山社区以及黑头山、四平山、阜石路沿线；

4.苹果园街道琅山社区、福寿岭村、东下庄社区四平庄、八大处公园和虎头山。
	16.54
	20%

	2
	次重点

防治区
	1.五里坨街道陆军机关营社区，秀府；
2.苹果园街道四平台、东下庄。
	5.01
	6%

	3
	一般

防治区
	其它区域
	62.83
	74%


附表07 石景山区“十五五”时期地质灾害防治规划工程项目部署表
	序号
	项目

类别
	项目名称
	行政区
	责任部门（建议）
	实施年限

	1
	调查

评价
	1：2000地质灾害精细调查
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	区规自分局
	2026年

	2
	
	街区控规地质灾害危险性评估
	石景山区
	区规自分局
	规划期

	3
	
	年度地质灾害汛期调查
	石景山区
	区规自分局、相关街道
	规划期

	4
	
	年度风险区动态更新调查
	石景山区
	区规自分局、相关街道
	规划期

	5
	监测

预警
	监测仪器设备安装工程
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	区规自分局、区应急局
	2026年

	6
	
	监测仪器设备维护项目
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	区规自分局、区应急局
	规划期

	7
	
	地质灾害降雨阈值研究
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	区规自分局、区气象局
	2026年

	8
	综合

治理
	现有隐患点治理工程
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	相关街道、区规自分局
	2026-2028年

	9
	
	新增隐患点治理工程
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	相关街道、区规自分局
	规划期

	10
	
	地灾防治工程运维评价
	五里坨、金顶街、广宁、苹果园街道
	相关街道、区规自分局
	2026年

	11
	
	地灾防治工程生态提升
	石景山区
	相关街道、区园林局、区规自分局
	规划期

	12
	基层

防灾
	地质灾害避险场所建设工程
	五里坨街道
	区应急局
	2026年

	13
	体系

建设
	“隐患点+风险区”双控体系建设
	石景山区
	区规自分局、相关街道
	规划期


附表08 石景山区“十五五”时期地质灾害防治规划主要任务一览表
	序号
	任务类型
	工作部署
	主要内容

	1
	地质灾害隐患识别和评价
	1：2000地质灾害

精细调查
	开展1：2000地质灾害精细调查，重点对首钢住宅区、棚户区、山区村落等威胁人员密集的“老破小”开展边坡隐患调查，总面积约21.55平方千米。按社区提出地质灾害防范措施。

	2
	
	街区控规地质灾害危险性评估
	对可能遭受地质灾害的街区，在控制性详细规划阶段，开展区域地质灾害危险性评估，地灾评估结果纳入规划方案。

	3
	
	年度地质灾害

汛期调查
	开展年度地质灾害隐患汛前排查、汛中巡查、汛后核查，评估已有防治、监测工程地质灾害防治效果，落实防治责任和防范措施，动态更新地质灾害隐患点台账。

	4
	
	年度风险区

动态更新
	开展年度地质灾害风险调查识别，动态更新隐患点和风险区空间分布及风险等级，动态调整或部署监测预警、工程治理、避险搬迁等地质灾害防治措施。

	5
	地质灾害监测预警
	扩大地质灾害监测预警覆盖面
	完善群专结合的监测预警网络，规划期内安装雨量监测设备15套，边坡含水率监测设备13套，崩塌、滑坡位移监测设备4套。

	6
	
	地质灾害

降雨阈值研究
	根据本区孕灾地质条件，梳理历史地质灾害事件与降雨量、地下水位、监测数据的关系，研究确定降雨阈值，提出适合本区的地质灾害—雨强模型，为地质灾害精准防治提供依据。

	7
	地质灾害防治管理体系
	“隐患点+风险区”双控体系建设
	在五里坨、金顶街、苹果园和广宁四个街道探索开展“隐患点+风险区”双控体系建设，制定双控措施；推动地质灾害防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变。

	8
	地质灾害隐患综合治理
	地质灾害隐患

工程治理
	规划对现有18处未治理地质灾害隐患点实施治理工程，其中2026年治理4处，2027年治理5处，2028年治理9处。规划期内对新增隐患点根据风险等级及时治理。

	9
	
	地质灾害治理工程管理维护
	规划2026年对金顶街街道赵山小区4号楼西侧崩塌开展工程维护。规划期内对新发现需维护的治理工程及时维护。

	10
	
	地质灾害防治工程运维评价
	对年久失修、缺乏维护、部分损毁或防灾能力降低的防治工程开展运维检测，综合评价防治工程防灾效能。为地灾治理工程日常管理、工程维护、地灾隐患点销账等提供依据。

	11
	
	地质灾害防治工程生态提升
	对社区、交通干线、景区等主要景观廊道地灾防治工程开展生态提升。在保障防灾功能基础上，助力区域生态系统韧性提升。

	12
	基层地质灾害综合防治
	地质灾害

避险场所建设
	规划2026年在潭峪、陈家沟建设高地堡垒，配备应急避险物资，对双泉寺已有避险场所升级改造。




