热拌沥青混合料种类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料类型 | 密级配 | | | 开级配 | | 半开级配 |
| 连续级配 | | 间断级配 | 间断级配 | | 沥青稳  定碎石 |
| 沥青  混凝土 | 沥青稳定  碎石 | 沥青玛蹄脂碎石 | 排水式沥青磨耗层 | 排水式沥青碎石基层 |
| 特粗式 |  | ATB-40 |  |  | ATPB-40 |  |
| 粗粒式 |  | ATB-30 |  |  | ATPB-30 |  |
| AC-25 | ATB-25 |  |  | ATPB-25 |  |
| 中粒式 | AC-20 |  | SMA-20 |  |  | AM-20 |
| AC-16 |  | SMA-16 | OGFC-16 |  | AM-16 |
| 细粒式 | AC-13 |  | SMA-13 | OGFC-13 |  | AM-13 |
| AC-10 |  | SMA-10 | OGFC-10 |  | AM-10 |
| 砂粒式 | AC-5 |  |  |  |  | AM-5 |

稀浆封层和微表处种类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同类型通过各筛孔的百分率(％) | | | | |
| 微表处 | | 稀浆封层 | | |
| MS－2型 | MS－3型 | ES－1型 | ES-2型 | ES-3型 |