附件4

自评打分表

填报单位： （名称加盖公章） 审核单位：（名称加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | | 内 容 | | 满分 | | 得分 | | 扣分原因 | |
| 一、  环境友好  54分 | | 与周边环境协调的花园式景观 | | 5 | |  | |  | |
| 三季有花，四季常绿 | | 3 | |  | |  | |
| 厂区绿化率 | | 5 | |  | |  | |
| 出水水质达标率 | | 8 | |  | |  | |
| 出水指标达到高标准 | | 2 | |  | |  | |
| 出厂污泥含水率达到60%以下 | | 1 | |  | |  | |
| 污泥无害化处置率 | | 6 | |  | |  | |
| 污泥运输处置执行六联单 | | 2 | |  | |  | |
| 污泥运输无遗撒 | | 1 | |  | |  | |
| 对污泥处置后的效果进行全程  跟踪、评估 | | 2 | |  | |  | |
| 臭气处理达标率 | | 12 | |  | |  | |
| 厂界噪声达标率 | | 5 | |  | |  | |
| 噪音排放执行高标准 | | 2 | |  | |  | |
|  | | 指标 | | 满分 | | 得分 | | 扣分原因 | |
| 二、  社会和谐14分 | | 定期及时准确上报数据 | | 3 | |  | |  | |
| 定期公开出水指标，提供便利的公众查阅渠道 | | 3 | |  | |  | |
| 定期公开泥质指标，提供便利的公众查阅渠道 | | 3 | |  | |  | |
| 厂界处设置显示屏及时显示出水水质主要指标、臭气指标、噪声指标 | | 5 | |  | |  | |
| 三、  功能齐全  14分 | | 污水处理设施设备完备 | | 1 | |  | |  | |
| 污泥处理设施设备完备 | | 4 | |  | |  | |
| 臭气收集及处理设施设备完备 | | 2 | |  | |  | |
| 降噪设施设备完备 | | 2 | |  | |  | |
| 创新型工艺 | | 5 | |  | |  | |
| 四、  绿色高效  18分 | | 符合水资源配置利用规划，再生水利用率不低于80% | | 1 | |  | |  | |
| 污泥资源化率 | | 5 | |  | |  | |
| 采用热泵、太阳能、太阳光等节能措施 | | 4 | |  | |  | |
| 雨水收集回用设施完备，厂区5年一遇降雨标准内，雨水100%收集利用 | | 2 | |  | |  | |
| 具有能源回收设施系统 | | 3 | |  | |  | |
| 污泥衍生产品商业产品化（取得有机肥批号） | | 3 | |  | |  | |
| 汇总 | | | | 100 | |  | |  | |