无机料出厂检验项目及频率要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验频率 | 备 注 |
| 1 | 拌和均匀性 | 随时 | 色泽均匀、无离析 |
| 2 | 含水率 | 每工作班不少于2次 |  |
| 3 | 结合料含量 |
| 4 | 无侧限抗压强度 | 每工作班不少于2次 | 符合规定要求 |
| 5 | 击实 | 每三个工作班不少于1次 |  |