附件1

北京市省际包车客运标志牌管理系统

终端设备配置

企业应当配备实现系统申请功能的相关设备，包括上网终端、打印机、扫描仪或数码拍照设备、数据连接线等。

北京市省际包车客运标志牌管理系统终端设备配置表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 最低配置 |
| 1 | CPU | 双核，主频>=1.5GHz |
| 2 | 内存 | >=2GB |
| 3 | 硬盘空间 | >40GB |
| 4 | 接口 | 网络接口 |
| 5 | 显示器 | 17英寸以上，分辨率1280\*1024以上 |
| 6 | 打印标志牌机器 | 可支持打印480mm\*220mm尺寸（幅面）、200g纸张。喷墨、激光均可。 |
| 7 | 操作系统 | WindowsXP以上版本 |
| 8 | 浏览器 | IE8 |
| 9 | 扫描仪 | A4幅面以上，300DPI以上 |
| 10 | 数码拍照设备 | 300万像素 |
| 11 | 输出格式 | 图片格式：JPG，PDF |